**Перечень мероприятий по улучшению условий труда по результатам СОУТ**

**(22 ноября 2016 г.)**

|  |  |
| --- | --- |
| № рабочегоместа | Наименование мероприятия |
| **106 Электрогазосварщик 5 разряда** | 1. Эксплуатировать на рабочем месте установки воздушного душирования |
| 2. Выполнять осмотр и, при необходимости, ремонт оборудования, своевременно организовывать регламентные работы по его обслуживанию, не допуская эксплуатацию в неисправном состоянии. |
| 3. Эксплуатировать шумящее оборудование со всеми предусмотренными его конструкцией кожухами, крышками, ограждениями. |
| 4. Выполнить рационализацию режимов работы путем разработки и введения дополнительных регламентированных перерывов, ограничив суммарное время пребывания работника в зонах с повышенным уровнем шума («защита временем»). |
| 5. С целью снижения вредного воздействия тяжести трудового процесса выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работника, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением гимнастических упражнений. |
| **176 Электрогазосварщик 5 разряда** | 1. Эксплуатировать на рабочем месте установки воздушного душирования |
| 2. Выполнять осмотр и, при необходимости, ремонт оборудования, своевременно организовывать регламентные работы по его обслуживанию, не допуская эксплуатацию в неисправном состоянии. |
| 3. Эксплуатировать шумящее оборудование со всеми предусмотренными его конструкцией кожухами, крышками, ограждениями. |
| 4. Выполнить рационализацию режимов работы путем разработки и введения дополнительных регламентированных перерывов, ограничив суммарное время пребывания работника в зонах с повышенным уровнем шума («защита временем»). |
| 5. С целью снижения вредного воздействия тяжести трудового процесса выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работника, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением гимнастических упражнений. |
| **178А, 179А, 180А, 181А, 182А, 183А, 184А,185А Электрогазосварщик 6 разряда** | 1. Эксплуатировать на рабочем месте установки воздушного душирования |
| 2. Выполнять осмотр и, при необходимости, ремонт оборудования, своевременно организовывать регламентные работы по его обслуживанию, не допуская эксплуатацию в неисправном состоянии. |
| 3. Эксплуатировать шумящее оборудование со всеми предусмотренными его конструкцией кожухами, крышками, ограждениями. |
| 4. Выполнить рационализацию режимов работы путем разработки и введения дополнительных регламентированных перерывов, ограничив суммарное время пребывания работника в зонах с повышенным уровнем шума («защита временем»). |
| 5. С целью снижения вредного воздействия тяжести трудового процесса выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работника, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением гимнастических упражнений. |
| **266А, 267А, 281 Электрогазосварщик 5 разряда** | 1. Эксплуатировать на рабочем месте установки воздушного душирования |
| 2. Выполнять осмотр и, при необходимости, ремонт оборудования, своевременно организовывать регламентные работы по его обслуживанию, не допуская эксплуатацию в неисправном состоянии. |
| 3. Эксплуатировать шумящее оборудование со всеми предусмотренными его конструкцией кожухами, крышками, ограждениями. |
| 4. Выполнить рационализацию режимов работы путем разработки и введения дополнительных регламентированных перерывов, ограничив суммарное время пребывания работника в зонах с повышенным уровнем шума («защита временем»). |
| 5. С целью снижения вредного воздействия тяжести трудового процесса выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работника, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением гимнастических упражнений. |
| **282 Электрогазосварщик 4 разряда** | 1. Эксплуатировать на рабочем месте установки воздушного душирования |
| 2. Выполнять осмотр и, при необходимости, ремонт оборудования, своевременно организовывать регламентные работы по его обслуживанию, не допуская эксплуатацию в неисправном состоянии. |
| 3. Эксплуатировать шумящее оборудование со всеми предусмотренными его конструкцией кожухами, крышками, ограждениями. |
| 4. Выполнить рационализацию режимов работы путем разработки и введения дополнительных регламентированных перерывов, ограничив суммарное время пребывания работника в зонах с повышенным уровнем шума («защита временем»). |
| 5. С целью снижения вредного воздействия тяжести трудового процесса выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работника, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением гимнастических упражнений. |
| **295А, 296А Электрогазосварщик 5 разряда** | 1. Эксплуатировать на рабочем месте установки воздушного душирования |
| 2. Выполнять осмотр и, при необходимости, ремонт оборудования, своевременно организовывать регламентные работы по его обслуживанию, не допуская эксплуатацию в неисправном состоянии. |
| 3. Эксплуатировать шумящее оборудование со всеми предусмотренными его конструкцией кожухами, крышками, ограждениями. |
| 4. Выполнить рационализацию режимов работы путем разработки и введения дополнительных регламентированных перерывов, ограничив суммарное время пребывания работника в зонах с повышенным уровнем шума («защита временем»). |
| 5. С целью снижения вредного воздействия тяжести трудового процесса выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работника, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением гимнастических упражнений. |
| **322 Электрогазосварщик 5 разряда** | 1. Эксплуатировать на рабочем месте установки воздушного душирования |
| 2. Выполнять осмотр и, при необходимости, ремонт оборудования, своевременно организовывать регламентные работы по его обслуживанию, не допуская эксплуатацию в неисправном состоянии. |
| 3. Эксплуатировать шумящее оборудование со всеми предусмотренными его конструкцией кожухами, крышками, ограждениями. |
| 4. Выполнить рационализацию режимов работы путем разработки и введения дополнительных регламентированных перерывов, ограничив суммарное время пребывания работника в зонах с повышенным уровнем шума («защита временем»). |
| 5. С целью снижения вредного воздействия тяжести трудового процесса выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работника, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением гимнастических упражнений. |
| **323 Электрогазосварщик 6 разряда** | 1. Эксплуатировать на рабочем месте установки воздушного душирования |
| 2. Выполнять осмотр и, при необходимости, ремонт оборудования, своевременно организовывать регламентные работы по его обслуживанию, не допуская эксплуатацию в неисправном состоянии. |
| 3. Эксплуатировать шумящее оборудование со всеми предусмотренными его конструкцией кожухами, крышками, ограждениями. |
| 4. Выполнить рационализацию режимов работы путем разработки и введения дополнительных регламентированных перерывов, ограничив суммарное время пребывания работника в зонах с повышенным уровнем шума («защита временем»). |
| 5. С целью снижения вредного воздействия тяжести трудового процесса выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работника, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением гимнастических упражнений. |
| **355, 365 Электрогазосварщик 5 разряда** | 1. Эксплуатировать на рабочем месте установки воздушного душирования |
| 2. Выполнять осмотр и, при необходимости, ремонт оборудования, своевременно организовывать регламентные работы по его обслуживанию, не допуская эксплуатацию в неисправном состоянии. |
| 3. Эксплуатировать шумящее оборудование со всеми предусмотренными его конструкцией кожухами, крышками, ограждениями. |
| 4. Выполнить рационализацию режимов работы путем разработки и введения дополнительных регламентированных перерывов, ограничив суммарное время пребывания работника в зонах с повышенным уровнем шума («защита временем»). |
| 5. С целью снижения вредного воздействия тяжести трудового процесса выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работника, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением гимнастических упражнений. |
| **401А, 402А, 403А Электрогазосварщик 5 разряда** | 1. Эксплуатировать на рабочем месте установки воздушного душирования |
| 2. Выполнять осмотр и, при необходимости, ремонт оборудования, своевременно организовывать регламентные работы по его обслуживанию, не допуская эксплуатацию в неисправном состоянии. |
| 3. Эксплуатировать шумящее оборудование со всеми предусмотренными его конструкцией кожухами, крышками, ограждениями. |
| 4. Выполнить рационализацию режимов работы путем разработки и введения дополнительных регламентированных перерывов, ограничив суммарное время пребывания работника в зонах с повышенным уровнем шума («защита временем»). |
| 5. С целью снижения вредного воздействия тяжести трудового процесса выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работника, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением гимнастических упражнений. |
| **430А, 431А Электрогазосварщик 5 разряда** | 1. Эксплуатировать на рабочем месте установки воздушного душирования |
| 2. Выполнять осмотр и, при необходимости, ремонт оборудования, своевременно организовывать регламентные работы по его обслуживанию, не допуская эксплуатацию в неисправном состоянии. |
| 3. Эксплуатировать шумящее оборудование со всеми предусмотренными его конструкцией кожухами, крышками, ограждениями. |
| 4. Выполнить рационализацию режимов работы путем разработки и введения дополнительных регламентированных перерывов, ограничив суммарное время пребывания работника в зонах с повышенным уровнем шума («защита временем»). |
| 5. С целью снижения вредного воздействия тяжести трудового процесса выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работника, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением гимнастических упражнений. |
| **446А, 447А Электрогазосварщик 6 разряда** | 1. Эксплуатировать на рабочем месте установки воздушного душирования |
| 2. Выполнять осмотр и, при необходимости, ремонт оборудования, своевременно организовывать регламентные работы по его обслуживанию, не допуская эксплуатацию в неисправном состоянии. |
| 3. Эксплуатировать шумящее оборудование со всеми предусмотренными его конструкцией кожухами, крышками, ограждениями. |
| 4. Выполнить рационализацию режимов работы путем разработки и введения дополнительных регламентированных перерывов, ограничив суммарное время пребывания работника в зонах с повышенным уровнем шума («защита временем»). |
| 5. С целью снижения вредного воздействия тяжести трудового процесса выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работника, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением гимнастических упражнений. |
| **486 Электрогазосварщик 5 разряда** | 1. Эксплуатировать на рабочем месте установки воздушного душирования |
| 2. Выполнять осмотр и, при необходимости, ремонт оборудования, своевременно организовывать регламентные работы по его обслуживанию, не допуская эксплуатацию в неисправном состоянии. |
| 3. Эксплуатировать шумящее оборудование со всеми предусмотренными его конструкцией кожухами, крышками, ограждениями. |
| 4. Выполнить рационализацию режимов работы путем разработки и введения дополнительных регламентированных перерывов, ограничив суммарное время пребывания работника в зонах с повышенным уровнем шума («защита временем»). |
| 5. С целью снижения вредного воздействия тяжести трудового процесса выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работника, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением гимнастических упражнений. |
| **487 Электрогазосварщик 6 разряда** | 1. Эксплуатировать на рабочем месте установки воздушного душирования |
| 2. Выполнять осмотр и, при необходимости, ремонт оборудования, своевременно организовывать регламентные работы по его обслуживанию, не допуская эксплуатацию в неисправном состоянии. |
| 3. Эксплуатировать шумящее оборудование со всеми предусмотренными его конструкцией кожухами, крышками, ограждениями. |
| 4. Выполнить рационализацию режимов работы путем разработки и введения дополнительных регламентированных перерывов, ограничив суммарное время пребывания работника в зонах с повышенным уровнем шума («защита временем»). |
| 5. С целью снижения вредного воздействия тяжести трудового процесса выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работника, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением гимнастических упражнений. |
| **544, 545 Машинист экскаватора** | С целью снижения вредного воздействия тяжести трудового процесса выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работника, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением гимнастических упражнений. |